    Release-Notes comtime-LAN/WAN Router 5-Port serial
    ==================================================

    23-Sep-2025
    Release 2.03.12
      - Update auf Kernel: linux-5.10.242
      - Die XML-Server Funktionalität ist jetzt auch via ssh nutzbar.
      - Eine CycloneDX SBOM wird erstellt.
      - Update der installierten CA-Zertifikate auf Version 20241223.

    11-Aug-2025
    Release 2.03.11-beta
      - Konfigurationsänderungen in IPsec können jetzt in einer aktiven Verbindung
        geändert werden. Die Verbindung wird dabei erst heruntergefahren und mit
        neuen Parametern wieder gestartet.
      - Neues Feature "failover group" für IPsec Verbindungen. Hier werden IPsec
        Verbindungen zu einer Gruppe zusammengefasst. Das failover management
        versucht dann immer eine Verbindung aus der Gruppe sicherzustellen.

    31-Jul-2025
    Release 2.03.10
      - Update auf Kernel: linux-5.10.240

    10-Jul-2025
    Release 2.03.9
      - Update auf Kernel: linux-5.10.238
      - CRC-Check des Bootloaders u-boot vor dem Start.
        Ethernet LEDs korrigiert.
        (nur für Transit-FW oder Werks-Installation)
      - Anpassungen an RED DA:
        TLS1.0 und TLS1.1 sind ausgeschaltet.
        Bei der ersten Anmeldung mit dem Benutzer "admin" ist die Eingabe
        eines neuen Passwortes erforderlich.
      - Nach erfolgreicher Eingabe eines "admin" Passwortes findet
        ein automatischer Logout statt.

    20-Feb-2025
    Release 2.03.8
      - Kleinere Korrekturen im HTML/CSS System.

    17-Feb-2025
    Release 2.03.7
      - Verbesserungen im CSS System durch verwenden von data images.

    17-Jan-2025
    Release 2.03.6
      - Update auf OpenVPN-2.5.11 behebt diverse Sicherheitsprobleme.
        Die vom Server gepushten Routen in Tunnel Verbindungen werden, je nach Instanz,
        mit unterschiedlichen Metriken eingetragen. Tunnel1 mit 10, Tunnel2 mit 20 etc.

    18-Dez-2024
    Release 2.03.5
      - interne IPsec Vereinfachung der Konfiguration.
     Korrekturen:
      - TLS1.1 kann jetzt im Webserver ausgeschaltet werden ohne Verlust der https Funktion.

    18-Nov-2024
    Release 2.03.4
      - Kernel: update auf linux-5.10.228
        This fixes several vulnerabilitys: CVE-2024-41007, CVE-2024-47668, CVE-2024-46829.

    14-Okt-2024
    Release 2.03.3
      - USB-Sticks im exfat Format und ext4 Format werden unterstützt.
      - SDXC-Karten können benutzt werden.

    20-Aug-2024
    Release 2.03.2
      - Ein stop target für den cron-daemon ergänzt.
      - OpenVPN Clients versuchen sich nach einem AUTH_FAILED automatisch neu zu verbinden.

    14-Aug-2024
    Release 2.03.1
      - Das Bypass-LAN plugin von IPsec ist konfigurierbar. Vorgabe ist aus.

    08-Aug-2024
    Release 2.03.0-rc2
      - Kernel: linux-5.10.221
      - Basis ist OpenWRT 22.03.7

    30-Jul-2024
    Release 2.03.0-rc1

    18-Jul-2024
    Release 2.03.0-beta
      - Erstausgabe, Basis ist OpenWRT-22.03.6