    Release-Notes comtime NG2 SFP Router Marvell
    ============================================

    17-Dez-2024
    Release 1.07.23
      - interne IPsec Vereinfachung der Konfiguration.
     Korrekturen:
      - TLS1.1 kann jetzt im Webserver ausgeschaltet werden ohne Verlust der https Funktion.

    12-Nov-2024
    Release 1.07.22
      - Update auf Kernel: linux-5.10.228
      - Ethernet Ports intern umbenannt. Die Anzeige im Log entspricht
        jetzt der Anzeige im web-based Management.

    20-Aug-2024
    Release 1.07.21
      - Das Bypass-LAN plugin von IPsec ist konfigurierbar. Vorgabe ist aus.
      - Ein stop target für den cron-daemon ergänzt.
      - OpenVPN Clients versuchen sich nach einem AUTH_FAILED automatisch neu zu verbinden.

    30-Jul-2024
    Release 1.07.20
      - Update auf Kernel: linux-5.10.221
      - Basis ist OpenWRT 22.03.7
      - Security fix für openssh-sftp-server: update auf 9.8p1.

    30-Mai-2024
    Release 1.07.19
      - Telekom SFP GPON Modul (Zyxel PMG3000-D20B) wird unterstützt.
      - FS SFP Modul GPON-ONU-34-20BI wird unterstützt.

    30-Apr-2024
    Release 1.07.18
      - Anzeige der SFP link Aktivität (sofern LED richtig bestückt!).
      - Update auf Kernel: linux-5.10.201
      - Curl: Update auf Version 8.4.0

    06-Nov-2023
    Release 1.07.17
      - Update auf Kernel: linux-5.10.199
      - Update auf openssl-1.1.1w.

    05-Okt-2023
    Release 1.07.16
      - Freigabe ohne Änderungen.

    21-Sep-2023
    Release 1.07.16-beta
      - Sicherstellen das der nichtflüchtige interne Speicher korrekt benutzt
        werden kann.

    25-Aug-2023
    Release 1.07.15-beta
      - Der Hardware Zufallsgenerator in der ARM-M3 CPU wird jetzt benutzt.
        Dazu muss vorher der Bootloader erneuert werden.
      - Die Eingänge können in der Funktion für Taster konfiguriert werden.
        Wenn die Tasterfunktion aktiv ist kann auch ein automatisches Abschalten
        nach einer festgelegten Zeitspanne eingestellt werden.
      - Update auf openssl-1.1.1v, behebt CVE-2023-3817, CVE-2023-3446,
        CVE-2023-2650, CVE-2023-0466 und CVE-2023-0465.

    18-Jul-2023
    Release 1.07.14
      - Erstausgabe, Basis ist OpenWRT-22.03.4
      - Kernel: linux-5.10.176