    Release-Notes comtime-LAN/WAN Router Marvell
    ============================================

    14-Feb-2025
    Release 1.07.21
      - Verbesserungen im CSS System durch verwenden von data images.

    16-Jan-2025
    Release 1.07.20
      - Update auf OpenVPN-2.5.11 behebt diverse Sicherheitsprobleme.
        Die vom Server gepushten Routen in Tunnel Verbindungen werden, je nach Instanz,
        mit unterschiedlichen Metriken eingetragen. Tunnel1 mit 10, Tunnel2 mit 20 etc.

    17-Dez-2024
    Release 1.07.19
      - interne IPsec Vereinfachung der Konfiguration.
     Korrekturen:
      - TLS1.1 kann jetzt im Webserver ausgeschaltet werden ohne Verlust der https Funktion.

    14-Nov-2024
    Release 1.07.18
      - Update auf Kernel: linux-5.10.228
      - Ethernet Ports intern umbenannt. Die Anzeige im Log entspricht
        jetzt der Anzeige im web-based Management.

    20-Aug-2024
    Release 1.07.17
      - Das Bypass-LAN plugin von IPsec ist konfigurierbar. Vorgabe ist aus.
      - Ein stop target für den cron-daemon ergänzt.
      - OpenVPN Clients versuchen sich nach einem AUTH_FAILED automatisch neu zu verbinden.

    31-Jul-2024
    Release 1.07.16
      - Update auf Kernel: linux-5.10.221
      - Basis ist OpenWRT 22.03.7
      - Security fix für openssh-sftp-server: update auf 9.8p1.
      - Automatisches Laden der Konfiguration von USB ist wieder auswählbar.

    30-Apr-2024
    Release 1.07.15
      - Anzeige der IO-LEDs aktiviert.
      - Update auf Kernel: linux-5.10.201
      - Curl: Update auf Version 8.4.0
      - Update auf openssl-1.1.1w.

    21-Sep-2023
    Release 1.07.14
      - Sicherstellen das der nichtflüchtige interne Speicher korrekt benutzt
        werden kann.

    25-Aug-2023
    Release 1.07.13
      - Der Hardware Zufallsgenerator in der ARM-M3 CPU wird jetzt benutzt.
        Dazu muss vorher der Bootloader mittels Paket uboot-update-ct142lan-1.1.pkg
        erneuert werden. Dann muss ein reboot durchgeführt werden.
      - Update auf openssl-1.1.1v, behebt CVE-2023-3817, CVE-2023-3446,
        CVE-2023-2650, CVE-2023-0466 und CVE-2023-0465.

    11-Aug-2023
    Release 1.07.12-mqtt
      - Die Eingänge können in der Funktion für Taster konfiguriert werden.
        Wenn die Tasterfunktion aktiv ist kann auch ein automatisches Abschalten
        nach einer festgelegten Zeitspanne eingestellt werden.

    12-Jun-2023
    Release 1.07.11-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.176
      - Update auf openssl-1.1.1t, behebt CVE-2023-0286, CVE-2023-0215,
        CVE-2022-4450 und CVE-2022-4304.
      - CA Zertifikate aktualisiert (Ausgabe 2023-03-11).
      - OpenVPN: neue Option für TLS-Encryption.
      - Curl: Update auf Version 7.88.1

    07-Feb-2023
    Release 1.07.10-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.161
      - Kernel Patch zum Erweitern des USB3 Ring-Puffers importiert.
      - Update auf dnsmasq-2.88 behebt CVE-2022-0934.

    22-Dez-2022
    Release 1.07.9-mqtt
      - Die im SSH Server installierten authorized_keys werden in einer Liste angezeigt.
      - Auf der Befehlszeile wird mit "json_info.sh -hw" die Hardware Informationen
        als Java-Script ausgegeben.

    06-Dez-2022
    Release 1.07.8-mqtt
      - Der DHCP Server zeigt an wann eine verliehene Adresse abläuft.

    22-Nov-2022
    Release 1.07.7-mqtt
      - MQTT: neue Option 'Persistent client expiration'.

    10-Nov-2022
    Release 1.07.6-mqtt
      - IPsec update auf strongSwan-5.9.8 mit geändertem Verhalten des IKEv2 Initiators.
      - MQTT mit persistenter Datenbank, auch mit internem Flash-Speicher nutzbar.
      - Syslog auf internen nichtflüchtigen Speicher (eMMC) aktivierbar.
      - Wireguard entfernt.

    21-Okt-2022
    Release 1.07.5-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.146
      - MQTT mit mehreren Listener.
        Listen ist jetzt auch ohne Benutzername und Passwort möglich (anonymer Zugriff).
        Setzen der Firewall repariert.

    21-Sep-2022
    Release 1.07.4-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.138
      - Die Log-Dateien verwenden jetzt die Lokalzeit.

    22-Aug-2022
    Release 1.07.3-mqtt
      - USB-Stick wird jetzt korrekt ausgeworfen.

    15-Aug-2022
    Release 1.07.2-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.136
      - Update auf openssl-1.1.1q.

    08-Aug-2022
    Release 1.07.0-mqtt
      - Update auf Kernel: linux-5.10.127
      - Update auf openssl-1.1.1p.
      - MQTT implementiert.

    24-Jun-2022
    Release 1.06.5
      - Update auf Kernel: linux-5.10.120

    21-Jun-2022
    Release 1.06.4
      - Der Hostname kann wieder konfiguriert werden.
      - Die LEDs entsprechen jetzt der aktuellen Frontblende.
      - Die LEDs I1, I2, O1 und O2 sind noch funktionslos.

    13-Jun-2022
    Release 1.06.3
      - Update auf Kernel: linux-5.10.116
      - IPsec: unterbinde die Sendung von Zertifikaten wenn Preshared Key konfiguriert ist.
      - LAN seitige MTU Änderungen werden sofort übernommen, nicht erst nach reboot.

    23-Mai-2022
    Release 1.06.2
      - Die "gepushten" Routen beim OpenVPN-Server können ein-/ausgeschaltet werden.
      - DynDNS IPv6 mit TLS support.

    20-Apr-2022
    Release 1.06.1
      - Basis ist OpenWRT-22.03
      - Update auf Kernel: linux-5.10.111
      - Update auf zlib-1.2.12 behebt CVE-2018-25032.

    11-Apr-2022
    Release 1.06.0
      - Update auf Kernel: linux-5.10.104
      - Die unter Software angezeigten Paketnamen sind jetzt korrekt.
      - Der service dnsmasq läuft jetzt unter Supervisor Kontrolle.

    18-Mrz-2022
    Release 1.05.19
      - Update auf Kernel: linux-4.14.272
      - Update auf openssl-1.1.1n behebt CVE-2022-0778.
      - Update auf expat-2.4.7 behebt CVE-2022-23852, CVE-2022-23990, CVE-2022-25235,
        CVE-2022-25236, CVE-2022-25313, CVE-2022-25314 und CVE-2022-25315.
      - Update auf openvpn-2.4.12 behebt CVE-2022-0547.

    07-Mrz-2022
    Release 1.05.18
      - Update auf Kernel: linux-4.14.267
      - Basis ist OpenWRT-19.07.9

    17-Feb-2022
    Release 1.05.17
      - Wireguard mit NAT Tabellen in iptables.
      - CA-Zertifikate aktualisiert (2021-10-16).

    28-Jan-2022
    Release 1.05.16
      - Wireguard aufgenommen. Nur Befehlszeile.

    21-Jan-2022
    Release 1.05.15
      - Update auf Kernel: linux-4.14.262
      - Update auf openssl-1.1.1m.

    21-Dez-2021
    Release 1.05.14
      - Update auf Kernel: linux-4.14.258

    15-Dez-2021
    Release 1.05.13
      - Update auf Kernel: linux-4.14.254
      - CA Zertifikate aktualisiert (Ausgabe 2021).
     Korrekturen:
      - Der Treiber für die Uhr erkennt jetzt wenn diese nach langer Trennung von
        der Versorgung zum Stillstand kommt. Die Uhr wird dann neu initialisiert und gestartet.
      - IPsec AEAD mit CCM Algorithmus funktioniert jetzt.

    29-Nov-2021
    Release 1.05.12
     Korrekturen:
      - Beim Systemstart wird eine falsche Uhrzeit korrigiert.

    18-Nov-2021
    Release 1.05.11
     Neue Funktion:
      - IPsec mit "Authenticated Encryption" und "Pseude Random Functions".

    04-Nov-2021
    Release 1.05.10
     Korrekturen:
      - Firmware Update ist jetzt möglich.
     Neue Funktion:
      - Zum E-mail versenden können jeweils bis zu 10 Empfänger angegeben werden.
        Weitere Empfänger können, getrennt durch ein Komma, in jeder Zeile angegeben werden.

    21-Okt-2021
    Release 1.05.9
      - Erstausgabe, Basis ist OpenWRT-19.07.8
      - Kernel: linux-4.14.245